Projekt 06.03.2025 r.

Etap: uzgodnienia, opiniowanie, konsultacje publiczne

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia <data wydania aktu> r.

w sprawie warunków wyznaczania budynków użyteczności publicznej, w których zapewnia się budowle ochronne

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki wyznaczania budynków użyteczności publicznej, w których zapewnia się budowle ochronne.

§ 2. 1. W budynku użyteczności publicznej wyznacza się budowle ochronną jeżeli jest on przeznaczony na potrzeby:

1) administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości;

2) opieki zdrowotnej;

3) stałego stacjonowania podmiotów ochrony ludności.

2. W budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby:

1) pomocy społecznej,

2) oświaty szkolnictwa wyższego, nauki lub wychowania,

3) biurowe,

4) kultury, turystyki lub sportu

– budowlę ochronną wyznacza się jeżeli w części użytkowanej na potrzeby użyteczności publicznej może przebywać w jednym czasie więcej niż 50 osób.

3. Budowlę ochronną wyznacza się w budynku użyteczności publicznej, innym niż określony w ust. 1 i 2, jeżeli w części użytkowanej na potrzeby użyteczności publicznej może przebywać w jednym czasie więcej niż 100 osób lub część ta ma powierzchnię przekraczającą 2 500 m2.

4. Budynkiem użyteczności publicznej, w którym wyznacza się budowlę ochronną, może być również inny budynek lub jego część o przeznaczeniu i parametrach, o których mowa w ust. 1–3.

§ 3. Budynek użyteczności publicznej, w którym wyznacza się budowlę ochronną, posiada co najmniej jedną kondygnację podziemną.

§ 4. Organ ochrony ludności określa pojemność budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej, jeżeli budynek użyteczności publicznej spełnia warunki określone w § 3 i nie zachodzą okoliczności określone w § 5.

§ 5. Okolicznościami, w których można odstąpić od zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej, są:

1) brak możliwości spełnienia w budynku użyteczności publicznej wymagań określonych dla schronu albo ukrycia;

2) brak potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu;

3) brak ekonomicznej zasadności inwestycji, która jest niezbędna w celu zapewnienia schronu albo ukrycia;

4) nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi, takimi jak awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie lub ukryciu;

5) możliwość zapewnienia schronienia zgodnie z § 6.

§ 6. Dopuszcza się zapewnienie budowli ochronnej poza budynkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w § 2, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) odległość od wyjść z budynku użyteczności publicznej do wejścia do innego obiektu budowlanego, w którym zapewniono budowlę ochronną, lub wejścia do wolnostojącej budowli ochronnej, nie przekracza 500 metrów;

2) nie występują uwarunkowania uniemożliwiające wykorzystanie budowli ochronnej znajdującej się w innym obiekcie budowlanym lub wolnostojącej budowli ochronnej na potrzeby zapewnienia schronienia osób przebywających w budynku użyteczności publicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓw

Za zgodność pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Elżbieta Skop

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

06.03.2025 r.